**FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

**1. Dispoziţii generale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii** |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | **COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE** |
| 1.2. | Obiectul achiziţiei: | **Utilaj agricol** |
| 1.3. | Numărul procedurii: | **16/02525** |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | **Licitaţie publică** |
| 1.5. | Codul CPV: | **16000000-5** |
| 1.6. | Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: | **77 din 07.10.2016** |
| 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: | **Ministerul Finanțelor** |
| 1.8. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | **Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante** |
| 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | **Nu se utilizează** |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | **Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante** |
| 1.11. | Destinatarul: | **Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante** |
| 1.12. | Limba de comunicare: | **De stat** |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Fax: **022 210455**  E-mail: **natalia.berghii@cstsp.md**  Persoana de contact: **SOCHIRCĂ PAVEL** |

**2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire Bunuri solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
| **1** |  | **Cultivator prășitor cu introducerea îngrășămintelor** |  |  |  |
| 1.1 | 16120000-2 | Cultivator prășitor cu introducerea simultan a îngrășămintelor | Bucată | 1.00 | Lățimea de lucru: nu mai mică de 4,2 m; Numar de rinduri: nu mai putin de 6 rinduri; Distanta intre organele de lucru:70 cm; Diapazon de norma la introducerea ingrasamintelor de la 50-250 kg/ha; Sistem tractiune: purtata; Termen de garantie: nu mai putin de 1 an. |
| **2** |  | **Semănătoare de cereale** |  |  |  |
| 2.1 | 16130000-5 | Semanatoare de cereale (ingrasaminte, tavalugi tasare) | Bucată | 3.00 | Latimea de lucru: nu mai putin de 3,6 m; Tip: tractata; Numar brazdare: nu mai putin de 24 buc; Distanta dintre rinduri: 15 cm; Diapazon de norma de semanat: \*seminte:de la 5kg/ha; \*ingrasaminte: de la 25 kg/ha; Brazdare: dublu-disc; Adincimea de lucru: de la 4 cm; Termen de garantie: nu mai putin de 1 an. |
| **3** |  | **Plug convențional** |  |  |  |
| 3.1 | 16110000-9 | Plug conventional | Bucată | 3.00 | Latimea cormanei: nu mai putin de 35 cm; Numar de trupite: 3 buc; Latimea de lucru: nu mai putin de 105 cm; Adincimea de lucru: pina la 35 cm; Puterea necesara: nu mai mult de 82 c.p; Roata de suport: metal; Termen de garantie: nu mai putin de 1 an. |
| **4** |  | **Grapă cu discuri** |  |  |  |
| 4.1 | 16110000-9 | Grapa cu discuri | Bucată | 1.00 | Tip agregate: purtata; Latimea de lucru: nu mai mic de 2,4 m; Adincimea de lucru: pina la 18 cm Diametrul discurilor: nu mai mic de 560 mm; Puterea necesara de tractiune: nu mai mult de 82 c.p; Unghi de atac:pina la 30 grade; Termen de garantie: nu mai putin de 1 an. |
| **5** |  | **Stropitoare** |  |  |  |
| 5.1 | 16160000-4 | Stropitoare culturi de cîmp si arbore cardanic | Bucată | 1.00 | Tip agregatare: purtata; Latime de lucru: nu mai putin de 12 metri; Volum rezervor: nu mai putin de 600 litri; Debit lichid: 100-600 litri/ha; Termen de garantie: nu mai putin de 1 an. |
| **6** |  | **Semanatoare culturi prasitoare** |  |  |  |
| 6.1 | 16130000-5 | Semanatoare culturi prasitoare cu introducerea ingrasamintelor | Bucată | 1.00 | Tip: purtata, pneumatica cu disc vertical cu orificii; Numar sectii: nu mai putin de 6; Distanta intre organele de lucru: 45-70 cm; Sistem miscare seminte: cu vacuum; Sistem miscare ingrasaminte: mecanic; Adincimea de semanat in diapazon: 2-12 cm; Cu arbore cardanic; Termen de garantie: nu mai mic de 1 an. |
| **7** |  | **Tractor universal multifunctional și scarificator cu ancore** |  |  |  |
| 7.1 | 16710000-5 | Tractor universal multifunctional | Bucată | 1.00 | Motor: putere nominala nu mai putin de 150c.p. Putere maximala nu mai mare de 195 c.p. Numar cilindri: nu mai putin de 6. Volum motor: nu mai putin de 6,5 litri. Sistem motor: cu turbina si interculer. Cutie de viteza: viteze inainte- nu mai putin de 18, viteze inapoi- nu mai putin de 6. Tip transmisie: cu revers. Diapazon de rotire a arborelui cardanic: 540/1000 turatii/minut, electrohidraulic, racire cu ulei, cu multe discuri. Sistem conexiune agragate categoria 3 cu reglare a stabilizatoarelor. Cabina de lucru dotata cu conditioner si incalzitor. Scaun operator cu stabilizator pneumatic. Sistem hidraulic de conexiune- nu mai putin de 3 puncte. Sistem de conexiune automata-blocare a diferentialului la puntea din fata. Sistem suplimentar de filtrare- separator a combustibilului. Sistem incalzire combustibil. Termen de garantie nu mai putin de 1 an sau 1000 moto/ore |
| 7.2 | 16160000-4 | Scarificator cu ancore si tavalugi dințați | Bucată | 1.00 | Tip atasare - 3 puncte. Adincimea de lucru a ancorelor- nu mai putin de 45 cm. Latimea de lucru- nu mai putin de 2,5 metri. Agregatoare tractor cu putere nu mai putin de 155 c.p. Virf reversibil cu atasare rapida. Aripi spargatoare de brazdar cu explorori nu mai putin de 14 cm Tip tavalug- dintati. Roti de sprijin metalice destinate reglarii adincimii de lucru. Termen de garantie numai putin de 1 an. |

**3. Criterii şi cerinţe de calificare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea documentului/cerinţelor** | **Cerinţe suplimentare** | **Obl.** |
| 1 | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Nu se cere | NU |
| 2 | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare | Nu se cere | NU |
| 3 | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) | Nu se cere | NU |
| 4 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) | Nu se cere | NU |
| 5 | Certificat de inregistrare a intreprinderii | Copie confirmată prin semnatura și stampila participantului | DA |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnatura și stampila participantului | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistemica a platii impozitelor, contributiilor | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, eliberat de către Inspectoratul Fiscal | DA |
| 8 | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnatura și stampila participantului | DA |
| 9 | Licenta de activitate | Copie confirmată prin semnatura și stampila participantului | DA |
| 10 | Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase și de corupere (F 3.4) | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |
| 11 | Oferta | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |
| 12 | Garantia pentru oferta | Original | DA |
| 13 | Lista fondatorilor | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |
| 14 | Declarația privind situația personală a operatorului economic (F3.5) | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |
| 15 | Specificații tehnice (F 4.1) | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |
| 16 | Specificații de preț (F 4.2) | Original cu stampila si semnătura participantului | DA |

**4. Pregătirea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oferte alternative: | **Nu vor fi** |
| 4.2 | Garanţia pentru ofertă: | **Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei** |
| 4.3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | **1.00%**din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4 | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: | **DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013** |
| 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare: | **20 zile de la înregistrarea contractului** |
| 4.6 | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | **timp de 20 zile bancare de la data primirii facturii** |
| 4.7 | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | **30 zile** |
| 4.8 | Ofertele în valută străină: | **Nu se acceptă** |

**5. Depunerea şi deschiderea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | **Licitaţie publică nr. 16/02525** Pentru achiziţionarea de: **Utilaj agricol**  Autoritatea contractantă: **COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE**  Adresa autorităţii contractante: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  A nu se deschide înainte de: **28.10.2016 10:00** |
| 5.2 | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Fax: **022 210455**  E-mail: **022 210455**  Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  Data, Ora: **28.10.2016 10:00** |
| 5.3 | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Data, Ora: **28.10.2016 10:00** |

**6. Evaluarea şi compararea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | **Leu MD** |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | **BNM** |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | **20.10.2016** |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării: | **cel mai mic pret pe loturi** |
| 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | **Nu sunt** |

**7. Adjudecarea contractului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Cel mai mic preţ** |
| 7.2 | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): | **5.00%** |
| 7.3 | Garanţia de bună execuţie a contractului: | **Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract** |
| 7.4 | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | **6 zile** |

**Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:   
  
SOCHIRCĂ PAVEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**